Oglej si:

<https://www.youtube.com/watch?v=BkrTc5VucvI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2AzRj33HMu8KskyqQAhElk39Uig9-x6EU287NAXqa-DMNZ04_LWzecmjM>

ZAPIS V ZVEZEK

**ENOTE ZA MERJENJE PLOŠČINE**

Osnovna enota za merjenje ploščine je kvadratni meter (m2), to je kvadrat s stranico 1m.

Ob njej uporabljamo še mm2, cm2, dm2, km2.

V vsakdanjem življenju uporabljamo še dve večji enoti:

ar (a) : 100m2 in hektar (ha): 10 000m 2

Pretvarjanje merskih enot:

Sosednji ploščinski merski enoti lahko pretvarjamo iz ene enote v drugo. Če pretvarjamo iz manjše enote v večjo, delimo s 100, če pa pretvarjamo iz večje enote v manjšo, pa množimo s 100.

Domača naloga:
Učbenik str. 150 (novi), naloga 5 – 12; stari str. 134 nal. 3 - 8

REŠITVE:

